**Инструкция по активации**

Данная инструкция подходит для настройки работы терминалаPAX sp30 и кассы «ЭВОТОР»

На кассе должно быть интернет подключение и скачен платный драйвер «INPAS PAX»

1. Подключить Pax Sp30 к кассе ЭВОТОР
2. Настройка драйвера «INPAS PAX»
* На кассе «ЭВОТОР» зайдите в пункт «ЕЩЕ…»
* Настройки
* «Оборудование»
* Выберите терминал PAX SP30 «оборудованием по умолчанию»
* Указать ID терминала, найти его можно на экране терминала (в верхней строке)

Если на терминале нет присвоенного ID (требует активации), то указывать ID в приложении не нужно.

1. Настройка PAX SP30:
* Зайти в меню при помощи зелёной клавиши
* Пункт параметры
* Загрузка параметров, на терминале будет сообщение: «отложенная загрузка параметров запланирована»
* После чего выйти при помощи красной клавиши на стартовый экран «ожидание команды от ккм»
1. Загрузка параметров:
* На стартовом экране ЭВОТОРА зайдите в пункт «Продажа»
* +ТОВАР
* Свободная цена
* Выберите сумму
* В ЧЕК
* К ОПЛАТЕ
* БАНКОВСКАЯ КАРТА
* **Карту к терминалу не прикладываем!**
* Терминал начнёт выполнение отложенной загрузки параметров
* Подтвердите серийный номер на пинпаде
* Дождитесь окончания загрузки
* На терминале «приложите или вставьте карту»
* Нажимаем красою клавишу на PAX SP30
1. Терминал перезагружается для установки параметров
2. Загрузка ключей:
* Зайти в меню при помощи зелёной клавиши
* Пункт служебные операции
* Загрузка ключей
* Загрузка с хоста, на терминале будет сообщение: «отложенная загрузка ключей запланирована»
* После чего выйти при помощи красной клавиши на стартовый экран «ожидание команды от ккм»
1. Произведите тестовую транзакцию на сумму не менее 1 рубля для этого:
* На стартовом экране ЭВОТОРА зайдите в пункт «Продажа»
* +ТОВАР
* Свободная цена
* Выберите сумму
* В ЧЕК
* К ОПЛАТЕ
* БАНКОВСКАЯ КАРТА
1. На терминале PAX SP30 появиться сообщение «Вставьте или приложите карту»
* Произведите оплату
* введите пин-код
* ЭВОТОР распечатает 3 чека (1 кассовый и 2 терминальных), клиенту передаются 1 кассовый и 1 терминальный чек

Если терминал, не спрашивая карты распечатал чек или выдал ошибку: «что-то пошло не так», то вам нужно повторно выбрать терминал «оборудованием по умолчанию»

1. Если терминал на экране терминала: «ошибка Z3», то:
* Зайти в меню при помощи зелёной клавиши
* Пункт параметры
* Редактирование
* Дата и время
* Сотрите значение при помощи жёлтой клавиши
* Укажите верное время
1. Не забывайте закрывать смену на кассе!

Для этого:

* На стартовом экране ЭВОТОРА зайдите в пункт «Отчеты»
* КАССОВЫЙ ОТЧЁТ
* ЗАКРЫТЬ СМЕНУ

**Почему это важно?**

Только после "сверки итогов" денежные средства переводятся на расчетный счёт. Рекомендуем проводить ее ежедневно, если были оплаты по безналу.

Если при активации терминала возникли сложности вы можете обратиться по номеру 8 800-700-53-24 (доп.2853)

**С уважением,**

**Скогорев Тимофей**
Специалист Технической поддержки департамента PSP
офис +7 (495) 721-36-21 (доб. 2853) | [www.inpas.ru](http://www.inpas.ru/)



t.skogorev@inpas.ru

127521, Москва, ул. Октябрьская д. 72